제 품 명 칭		휴대용 산소포화도 측정기		공 급 가		330,000원
제 품 모 델		218 OMRON HPO-300T(동일제품)	수입사 / 제조사		휴메드인터내셔날 / Choice(중국)
참고그림
용 도	혈액 내 산소포화도(SpO2) , 말초관류지수(PI) , 맥박수(PR)를 측정하는 휴대용 장비
주요제원 및 성 능	○ 산소포화도 및 맥박수, 말초관류지수 측정이 가능하다. ○ 성인, 소아, 유아 측정이 가능하다. (8mm 이상) ○ 본체에 손가락을 넣으면 자동으로 작동되고 손가락을 빼면 8초 후 자동으로 정지된다. ○ 1.12인치 컬러 OLED 화면이며, 표시창에는 아래 8가지가 표시된다. 현재시간, 산소포화도(%SpO2), 관류지수(PI%), 맥박(PR bpm), 맥박 파형, 블루투스 표시, 신호 상태 표시, 배터리 표시 ○ 산소포화도 90%이하, 맥박 60bpm이하 또는 100bpm이상 시 경고 신호(수치:주황색) 표시 ○ 180도 회전(양방향)이 가능하다. ○ 연속사용 시 최장 38시간(±4) 사용이 가능하다. (Machine test 기준) ○ 순간 측정(30개) 저장이 가능하다. ○ 산소포화도 측정 정확도는 70 ~ 100%(±2%) 이다. ○ 표시 범위 - 산소포화도(%) : 0 ~ 100% - 맥박수(bpm) : 30bpm ~ 250bpm - 관류지수(%) : 0.1% ~ 20% ○ 환경 온도(℃) - 사용온도 : 5℃ ~ 40℃ - 보관온도 : -25℃ ~ +70℃ - 사용습도 : 15 % ~ 93 % ○ 크기(mm) : 61.5 x 32 x 31.5mm(±3mm) ○ 무게(g) : 60g (±5g ,배터리 포함) / 37.4g(±5g, 배터리 미포함) ○ Latex Free <인증> ○ FDA, CE인증, 국립전자연구원(방송통신기자재등의 적합등록 인증), ROHS 지침 적합
구성품	본체 1개 / 건전지(AAA) 2개 / 케이스 1개