제 품 명 칭		골반고정밴드
제 품 모 델		REF 34-10-004 REF 34-10-005 REF 34-10-006	수입사 / 제조사	휴메드인터내셔날 / VBM Medizintechnik GmbH(독일)
참고그림
용 도	팔 또는 다리 주위에 위치하여 사지를 움직이지 않도록 팽창되는 기기
주요제원 및 성 능	<성능> ○ 사고 발생 시 신속하게 골반을 고정시킬 수 있다. ○ 누워 있는 환자에 대해서도 움직임 없이 손쉽게 결속이 가능하다. ○ 가볍고 내구성이 강하다. ○ 공기주입식 제품으로 환자에게 착용 후 핸드펌프(hand inflator)로 압력을 가해 골반을 고정하고, 게이지로 압력 확인이 가능하다. ○ 게이지는 적정압력(70-100 mmHg)과 위험압력(200~300mmHg)을 쉽게 구분할 수 있도록 표시되어 있다. ○ 공기주입 후 누설이 없도록 정지콕(stop-cock)이 장착되어 있다. ○ 환자의 골반에 장착된 상태로 MRI, CT, X-ray 촬영이 가능하다. ○ MRI, CT, X-ray 촬영 시 정확한 판독을 위해 잔상이 남을 수 있는 핸드펌프 (공기주입기)는 분리할 수 있다. ○ “출혈”이 동반되는 환자에게 사용되는 제품임에 따라 일회용 제품이다. ○ 커프 표면에 코팅 처리가 되어 있다. (환자척추면 TPU코팅, 바깥면 FOAM 코팅) ○ 사이즈 REF 34-10-006 (S) : 70-90cm (junior) REF 34-10-004 (M) : 90-110cm (standard) REF 34-10-005 (L) : 110-140cm (large) <인증> FDA, CE 인증
구성품	○ 골반고정밴드 본체 1개 (Slide Splint와 핸드펌프가 포함된 제품)